MANUAL

공 기 청 정 기

MODEL: SP - ST, STA

한 국 삼 공 산 업 사

TEL. 02-335-4133/5

FAX. 02-335-4575

http://www.samgong.biz

① 운전/정지 : 전원을 켜고 끌 때 사용합니다.(전원을 켜면 ④번 램프가 켜지고

동시에 음이온 발생기와 광촉매 청정기가 작동됩니다.)

▶ SP-STA 모델에서는 리모콘으로 전원을 켜고 끌 수 있습니다.

② 풍량 운전 : 풍량운전 버튼으로 미풍, 약풍, 강풍중 원하는 풍량을 선택할 수 있습니다.

선택표시 상태는 ⑤강풍, ④약풍, ③미풍에 램프로 표시합니다.

▶ SP-STA 모델에서는 공기 청정도에 따라서 자동으로 운전이 된다.

③ 풍향 운전 : 풍향운전 버튼으로 풍향을 좌↔우 회전 또는 원하는 방향으로 고정시킬 수

있습니다. (좌↔우 회전시에는 ⑧번 램프가 켜집니다.)

⑨ 음 이 온 :  음이온 발생기가 작동되고 있는 상태를 표시합니다.

⑩ 제    균 :  공기청정기가 제균, 탈취 기능의 작동상태를 표시합니다.

⑩번 램프가 깜빡일 경우에는 램프의 교체시기를 알리는 것이므로 교체하여야

합니다.

※광촉매 냉음극관 램프의 수명은 약 25,000시간입니다.

⑪ 필터 교환 : 공기 흡입구 내부의 중간필터의 교체 시기를 표시합니다.

⑪번 램프가 깜빡일 경우에는 중간항균필터를 교체해 주어야 합니다.

⑫ 자동(SP-STA모델에 적용) : 리모컨 사용시 램프가 켜지고 풍향운전이 오염도의 정도에 따라서                                 자동으로 변속이 됩니다. 공기청정기 제품에 위치한 풍향운전                                    스위치를 수동으로 조작하게 되면 자동램프는 꺼지고 수동으로

작동이 가능합니다.

⑬ 예약(SP-STA모델에 적용) : 3시간 예약 기능이며 리모컨에서 예약 스위치를 누르게 되면 램프가                                켜지고 자동으로 커지(작동 정지)는 기능입니다.

⑭ 수신부(SP-STA모델에 적용) : 리모컨 사용 시 전파 수신부이며, ⑭번 방향을 향하여 리모컨을

작동시켜 주십시오.

⑮ 청정구역 표시부(SP-STA모델에 적용) : 램프의 켜짐 상태가 상부 쪽에 있으면 공기가 탁하고

아래 방향으로 내려 갈수록 공기의 맑음을 표시하는

자동감지 기능입니다.

■ 설치 할 때

1. 물기나 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오.(고장의 원인 및 부품의 수명이 단축됩니다.)

2. 필히 정격, 정원을 사용하십시오.(고장의 원인이 됩니다.)

3. 난로 등과 같은 열기구 가까운 곳에 설치하지 마십시오.(화재의 위험이 있습니다.)

4. 벽으로부터 일정한 간격을 유지 하십시오.(소음의 원인이 됩니다.)

■ 전원관련

1. 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.

(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

2. 코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.

(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

3. 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.

(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

4. 반드시 접지단자가 있는 콘센트에 연결하세요.(감전의 위험이 있습니다.)

5. 한 개의 콘센트에 여러 전기제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

(화재의 위험이 있습니다.)

■ 청소 할 때

1. 전원플러그를 뺀 후 청소하고, 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시나, 클리너, 알코올 등으로

닦지 마세요. (감전 및 플라스틱의 화학변화를 일으켜 표면이 변질될 수 있습니다.)

2. 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지가 붙어 있으면 잘 닦아 주세요.

(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

■ 필터 청소 및 교환 시

1. 흡입부의 DOOR을 열기 전에 먼저 전원 플러그를 빼 주십시오.

2. 프리필터는 물청소를 하고 반드시 건조시켜 끼우십시오.

3. 중간필터는 고정부착물을 분리하여 교환 후 다시 조립을 하십시오.

4. 모든 필터는 정품을 사용하여 주십시오.

■ 사용 중에(기타)

1. 함부로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

2. 공기청정기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼어 놓고 서비스

센터로 연락하십시오.

3. 공기흡입구 및 토출구 안에 핀이나 가늘고 긴 막대 혹은 젓가락 등 이물질을 절대 넣지

마십시오.

4. 비정상적인 방법으로 운전시키지 마십시오.